**Załącznik Nr 1 do rozpoznania cenowego**

**Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania**

1. **Opis przedmiotu rozpoznania**

Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego wraz z fabrycznie nową przyczepką. Samochód i przyczepka muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się na drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Samochód i przyczepka nie mogą nosić śladów eksploatacji i być wcześniej rejestrowane. Samochód i przyczepka muszą być po przeglądzie technicznym.

1. **Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z samochodem:**
	1. Instrukcję obsługi samochodu i instrukcję obsługi przyczepki (sporządzone w języku polskim, jeżeli dokument będzie sporządzony w języku innym niż polski należy do tego dokumentu dołączyć tłumaczenie);
	2. Książkę gwarancyjną samochodu i przyczepki;
	3. Kartę pojazdu;
	4. 2 komplety kluczyków do samochodu;
	5. Wyciąg ze świadectwa homologacji;
	6. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu i przyczepki.
2. **Wymagania techniczne, wyposażenie i gwarancje dla samochodu terenowego z napędem 4x4:**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagane przez zamawiającego parametry techniczne** **poszczególnych elementów samochodu terenowego** |
| 1 | Rok produkcji | 2013 lub 2014samochód fabrycznie nowy |
| 2 | Przebieg technologiczny  | do 300 km |
| 3 | Nadwozie  | jednobryłowe, 5 drzwiowe,(nie dopuszcza się wersji „pick-up”) |
| 4 | Kabina osobowa z miejscami do siedzenia dla min. 5 osób |
| 5 | Kierownica po lewej stronie |
| 6 | Lakier  | metalizowany koloru ciemnego (grafitowy, ciemnozielony, czarny lub podobny) |
| 7 | Silnik   | Diesla lub benzynowy o pojemności skokowej max. 2500 cm3  i mocy maksymalnej co najmniej 150 KM. |
| 8 | Skrzynia biegów  | min. 5 –biegowa, manualna |
| 9 | Długość całkowita w mm  | max. 4815 wraz z ewentualną osłoną koła zapasowego |
| 10 | Szerokość całkowita w mm | max. 1850 |
| 11 | Wysokość całkowita w mm  | max. 1800 (bez relingów) |
| 12 | Rozstaw osi w mm | min. 2630 |
| 13 | Prześwit podwozia w mm | minimalnie 200 |
| 14 | Minimalny promień skrętu  | nie większy niż 6 m |
| 15 | Kąt natarcia  | nie mniejszy niż 28° |
| 15 | Kąt rampowy  | nie mniejszy niż 19° |
| 16 | Kąt zejścia  | nie mniejszy niż 25° |
| 17 | Pojemność zbiornika paliwa [litry]  | nie mniej niż 60 L |
| 18 | Typ silnika  | rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy |
| 19 | Norma emisji spalin  | min. Euro 4 |
| 20 | Przeniesienie napędu  | napęd na 4 koła, posiadający mechanizm różnicowy z blokadą i reduktorem |
| 21 | Układ kierowniczy  | ze wspomaganiem |
| 22 | Zużycie paliwa (olej napędowy, benzyna)  | nie większe niż - Cykl mieszany [l/100 km] - 10,0 |
| **WYMAGANE WYPOSAŻENIE** |
| 23 | System ABS |
| 23 | Czołowe i boczne poduszki powietrzne |
| 24 | Osłony metalowe: silnika, skrzyni biegów, reduktora, chłodnicy |
| 25 | Hak holowniczy wypinany, z wiązką elektryczną |
| 26 | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu |
| 27 | Immobiliser i auto alarm |
| 28 | Klimatyzacja |
| 29 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |
| 30 | Radio z odtwarzaczem CD |
| 31 | Tapicerka siedzeń w ciemnym kolorze |
| 32 | Gumowe dywaniki podłogowe |
| 33 | Zestaw niezbędnego wyposażenia do zarejestrowania samochodu:- trójkąt ostrzegawczy,- gaśnica, - apteczka  |
| 34 | Zestaw podstawowych narzędzi i oprzyrządowania:- podnośnik samochodowy,- klucze do wymiany koła zapasowego |
| **GWARANCJA** |
| 35 | gwarancja ogólna | min. 36 miesięcy |
| 36 | gwarancja na odporność nadwozia na perforację spowodowaną przez korozję | min. 120 miesięcy |
| 37 | Wykonawca zapewnia serwis i naprawy gwarancyjne w co najmniej jednym punkcie ASO (autoryzowana przez gwaranta stacja obsługi) zlokalizowanym nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. |

1. **Wymagania techniczne, wyposażenie i gwarancje dla przyczepki dwuosiowej o DMC 400-750 kg:**

|  |
| --- |
| **Minimalne parametry techniczne poszczególnych elementów przyczepki** |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita przyczepki dwuosiowej | nie większa niż 400-750 kg |
| 2 | Wymiary skrzyni ładunkowej | nie mniejsze niż 244x125x30 cm i nie większe niż 270x130x40 cm |
| 3 | Wysokość stelaża | nie mniejsza niż 110 cm z wodoodporną plandeką |
| 4 | Rama  | spawana lub skręcana śrubami |
| 5 | Burty | metalowe ocynkowane,przedni i tylny burt otwierany |
| 6 | Dno skrzyni ładunkowej  | wykończone metalem lub innym wysokoodpornym na ścieranie/uszkodzenia mechaniczne materiałem |
| 7 | Koła | nie mniejsze niż 155/R13 |
| **WYMAGANE WYPOSAŻENIE** |
| 8 | pasy mocujące z napinaczem o nośności min. 5000 kg – szt. 2  |
| 9 | gumy mocujące do bagażu długości min. 1 m – szt. 10 |
| **GWARANCJA** |
| 10 | Gwarancja ogólna | minimum 12 miesięcy |

1. **Zakres pozostałych obowiązków Wykonawcy względem Zamawiającego:**
	1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu i przyczepki do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego;
	2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad;
	3. Wskazane w powyższych tabelach, udzielane przez Wykonawcę gwarancje na dostarczony przedmiot zamówienia będą liczone od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy;
	4. Na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy o zbliżonych parametrach.